Приложение №1

к Генеральному соглашению №2191315

от «\_20\_\_» \_\_\_\_\_05\_\_\_\_\_\_\_\_2019г.

**Чек-лист проведения профилактических работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Чек-лист выполнения регламентных работ на Межсетевых экранах (проводится не реже 1 раза в год)** |  |  |
| 1. | Проверки производятся в согласованное время на основании ЗНО в сроки, согласно утвержденного Распоряжения и Плана работ. По прибытию на место проведения работ, позвонить в сервисный центр (СЦИБ) ДО проведения регламентных работ. Работы проводятся под контролем СЦИБ. | **Дата проверки** | **Результат проверки** |
| 2. | При визуальной проверке устройств производится контроль: |
|  | - состояния электропитания (UPS), каждый блок питания должен быть подключен к UPS, при наличии двух UPS к разным |  | V |
|  | - работоспособности блоков питания (горит зеленая индикация) |  | V |
|  | - надежности крепления электрокабелей |  | V |
|  | - отсутствия индикации о критических ошибках |  | V |
|  | - надежности крепления патч-кордов кабелей ЛВС |  | V |
|  | - отсутствия пыли на оборудовании (её удаление при наличии) |  | V |
|  | - отсутствия посторонних шумов в работе ПАК |  | V |
| 3. | Вскрытие системного блока. После вскрытия системного блока осуществляется: |  | V |
|  | - удаление пыли внутри системного блока |  | V |
|  | - смазка вентиляторов |  | V |
|  | - проверка работоспособности вентиляторов |  | V |
|  | - проверка состояния конденсаторов на материнской плате (не должно быть выпученности) |  | V |
|  | - закрытие блока |  | V |
| 4. | Запуск Межсетевых экранов: |  | V |
|  | - Позвонить в сервисный центр (СЦИБ) для проверки работоспособности ПОСЛЕ проведения регламентных работ |  | V |
|  | - СЦИБ проверяет наличие VPN туннелей, arp таблицу, прохождение трафика, резервирование (переключение основной/резервный) |  | V |

**От Исполнителя: От Заказчика:**

ООО «Сбербанк-Сервис» ПАО Сбербанк

Терехов В.В. Вед.инженер СТП «ЮГ» СПб

М.П. М.П.