Приложение № 24

к Договору №2058115 от « » 20 г.

Форма

Акт профилактического осмотра АПК СУО

ГОСБ/ВСП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата проведения профилактики: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Результат проверки | Да | Нет | Примечание | | |
| 1 | Профилактика Киоска-регистратора | Общее визуальное состояние киоска-регистратора удовле­творительно |  |  | Киоск-регистратор подключен  к ИБП | Да | Нет |
| У | Очистка от пыли и грязи | Киоск регистратор снаружи и изнутри, включая вентилято­ры, очишен от пыли и грязи |  |  |  | | |
| 1.2 | Полная чистка термопринтера от остатков бумаги, бумажной крош­ки, смазывание ножа, очистка пе­чатной головки | Термопринтер прочищен |  |  |  | | |
| 1.3 | Проверка работоспособности электромеханического замка и замка крышки диспенсера и газо­вых лифтов | Замки и газовые лифты дис­пенсера талонов исправны |  |  |  | | |
| 1.4 | Проверка правильной работы ПО киоска. Диагностика жёсткого диска и модуля памяти киоска | Основные настройки киоска включая энергосбережение, верны, после перезагрузки киоск запускается штатно. Вирусное и стороннее ПО отсутствует. |  |  |  | | |
| 1.5 | Проверка картридера | Картридер распознает карту клиента банка |  |  |  | | |
| 2 | Профилактика Сервера | Общее визуальное состояние сервера удовлетворительно |  |  | Сервер под­ключен к ИБП | Да | Нет |
| 2.1 | Очистка от пыли и грязи | Сервер снаружи и изнутри, включая вентиляторы, очи­щен от пыли и грязи |  |  |  | | |
| 2.2 | Проверка правильной работы ПО сервера. Диагностика жёсткого диска и модуля памяти сервера. Проверка средствами АВПО. | Основные настройки сервера верны, после перезагрузки сервер запускается штатно. Вирусное и стороннее ПО отсутствует. |  |  |  | | |
| 3 | Профилактика ЖК-панелей и неттопов | Общее визуальное состояние ЖК-панелей удовлетвори­тельно |  |  | ЖК и неттопы подключены к ИБП | Да | Нет |
| 3.1 | Очистка от пыли и грязи | ЖК-панель(и) неттоп (ы) сна­ружи и изнутри, включая вен­тиляторы. очищен(ы) от пыли и грязи |  |  |  | | |
| 3.2 | Диагностика ЖК-панели на отсут­ствии выгоревших пикселей. | На ЖК панели не обнаружено более 20 выгоревших пиксе­лей |  |  |  | | |
| 3.3 | Проверка правильной работы ПО неттопов | Основные настройки нетто-пов включая энергосбереже­ние, верны, после перезагруз­ки неттопы запускаются штатно. Вирусное и сторон­нее ПО отсутствует. |  |  |  | | |
| 3.4 | Диагностика и тестирование аку­стической системы на предмет отсутствия посторонних шумов и фона. | Посторонние шумы и фон акустической системы отсут­ствуют |  |  |  | | |
| 4 | Профилактика коммутационно­го модуля | Общее визуальное состояние комм, модуля удовлетвори­тельно |  |  |  | | |
| 4.1 | Проверка надёжности фиксации коннекторов | Связь с компонентами СУО не прерывается при проверке |  |  |  | | |
| 5 | Профилактика табло операторов | Общее визуальное состояние табло удовлетворительно |  |  |  | | |
| 5.1 | Диагностика табло на предмет отклика и индикации. | Все табло операторов отоб­ражают актуальную инфор­мацию без задержек и иска­жений |  |  |  | | |
| 5.2 | Проверка надёжности фиксации коннекторов табло | Связь с комм, модулем не прерывается при проверке |  |  |  | | |
| 6 | Профилактика линий связи | Линии связи исправны |  |  |  | | |

Выявленное неисправное оборудование, подлежащее замене:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рекомендации по дальнейшей эксплуатации:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель исполнителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.